레디믹스트 콘크리트 납품서 (회사용)
No.														년 월 일
㉿		표준번호:KS F 4009 종류등급:보통콘크리트 포장콘크리트 인증번호:제 00-1434호 인증기관:한국표준협회						납세번호			616-81-26537
								법 인 명			주식회사 성일레미콘
								주 소			서귀포시 안덕면 화순서동로 56번길 258-3
								전 화			Tel . 064-794-5265 ~ 8 Fax.794-5269
거 래 처					귀 하
납 품 장 소
차 량 번 호
납 품 시 각					출 발									시					분
					도 착									시					분
납 품 용 적					㎥					누 계				㎥
호칭방법	콘크리트종류에 따른 구분				곩은골재의최대치수에따른구분 ㎜					호칭 강도 ㎫				슬럼프 또는 슬럼프 플로 ㎜			시멘트 종류에 따른 구분
시방배합표 ㎏/㎥
시멘트	시멘트		물		회수수		잔골재		잔골재				굵은골재		굵은골재	혼화재		혼화제	혼화제
물-결합재비					%				잔골재율							%
지 정 사 항
비 고
출하계 확인												인수자 확인
표시사항확인
SIS-Ⅲ-111-04(Rev.1)																주식회사 성일레미콘

레디믹스트 콘크리트 납품서 (고객용)
No.														년 월 일
㉿		표준번호:KS F 4009 종류등급:보통콘크리트 포장콘크리트 인증번호:제 00-1434호 인증기관:한국표준협회						납세번호			616-81-26537
								법 인 명			주식회사 성일레미콘
								주 소			서귀포시 안덕면 화순서동로 56번길 258-3
								전 화			Tel . 064-794-5265 ~ 8 Fax.794-5269
거 래 처					귀 하
납 품 장 소
차 량 번 호
납 품 시 각					출 발									시					분
					도 착									시					분
납 품 용 적					㎥					누 계				㎥
호칭방법	콘크리트종류에 따른 구분				곩은골재의최대치수에따른구분 ㎜					호칭 강도 ㎫				슬럼프 또는 슬럼프 플로 ㎜			시멘트 종류에 따른 구분
시방배합표 ㎏/㎥
시멘트	시멘트		물		회수수		잔골재		잔골재				굵은골재		굵은골재	혼화재		혼화제	혼화제
물-결합재비					%				잔골재율							%
지 정 사 항
비 고
출하계 확인												인수자 확인
표시사항확인
SIS-Ⅲ-111-04(Rev.1)																주식회사 성일레미콘

산업안전보건법 제41조에 의한 경고표시 [레디믹스트 콘크리트]
	위험장소경고				호흡기과민성물질				눈에 접촉하지 마시요

기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참고하시기 바랍니다.

취 급 시 주 의 사 항

작업편의를 위하여 현장에서 가수 할 경우 강도저하, 재료분리, 표면박리등 품질을 보장 할 수 없습니다.

타설시에는 밀실한 콘크리트가 되도록 적절하고 충분한 다짐을 하여야 합니다.

타설 후에는 균열 방지를 위하여 노출면을 양생포로 덮고 살수를 하거나 비닐을 덮어야 합니다.

타설된 레미콘은 소정의 강도를 발현하기 전에는 충격이나 하중을 가해서는 안됩니다.

레미콘 취급 및 작업방법

1. 취급방법

① 제품의 규격, 납품장소, 납품용적 등을 고려해서 요구한 지정사항은 납품서에 기재되어 전달되며, 납품서 확     인 후 시행하시기 바랍니다.

② 본 제품은 타설완료까지 90분 이내를 원칙으로 하며, 초과 시 품질의 저하를 초래할 수 있습니다.

③ 본 제품은 고객님이 주문하신 규격으로 생산되며, 제품 출하 후 고객의 요구에 의하여 가수 및 임의의 물질을 첨     가하여 타설할 경우 품질을 보장할 수 없으며, 타설의 지연, 규격을 벗어나는 슬럼프(±25㎜이상)요구 등 고객에     의한 품질변화 및 이에 따른 분쟁발생에 대하여 당사에는 책임을 지지 않습니다.

④ 고객과 협의 또는 승인한 배합설계에 의해 당사기준을 준수하여 생산된 제품에 대하여 배합설계에 대한 책임을     전가 할 수 없습니다.

⑤ 레미콘은 제품의 특성상 반제품의 형태로 납품되는 제품으로 원제품이 되어지는 과정 즉 타설 시의 환경(온도,     습도, 바람)과 타설방법 및 양생방법에 따라 구조물의 외관과 내구성에 막대한 영향을 미치므로 타설 전에는 반     드시 충분하고 적절한 시공 계획을 수립하여 작업하시기 바랍니다.

2. 작업방법

① 제품 주문시에는 구조물에 적합한 규격을 주문하시고 펌프카로 타설 할 경우, 슬럼프 150㎜이상을 주문하거나 유     동화제를 사용하여 주십시오.

② 비나 눈이 오는 날씨에는 되도록 작업을 피하며, 작업 시에는 보호 조치 후 작업하시기 바랍니다.

③ 타설 속도를 빨리 할 경우 또는 지나친 다짐은 측압이 증대되어 거푸집이 분리, 배불뜨기 현상, 또는 침하에 의한     균열이 발생 할 수 있습니다.

④ 진동기(바이브레다)다지기를 할 경우에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 10㎝정도 찔러 넣어 일직으로 다     지며 그 간격은 진동이 유효하다고 인정되는 범위의 지름 이하로서 일정한 간격으로 하여 삽입간격은 일반적으로     50㎝ 이하로 하는 것이 좋으며, 1개소 당 진동시간은 5~15초로 하여야 합니다.

⑤ 타설은 연속 타설하는 것이 원칙으로 하며 이어 칠 경우 한층의 높이는 40㎝이하로 하며 이어치기에 따른 시공이음     불량이 발생하지 않도록 유의하여야 합니다.

⑥ 소요의 강도를 얻을 수 있도록 시방서에 정하고 있는 거푸집 존치 기간을 준수하여야 합니다.

⑦ 동바리의 해체는 확대기초, 보옆, 기둥, 벽 등의 측면은 5㎫이상 슬라브 및 보 밑변, 아치내밑은 설계기준 압축     강도의 ⅔이상 확보시 책임기술자의 승인을 받아 해체하여야 합니다.

⑧ 본제품의 취급시에는 반드시 위의 유의사항을 필독하시고 준수하시기 바랍니다.